		보 도 자 료
		배포 일시	2015. 3. 4(수) 총 5매(본문2, 붙임3)
담당 부서	기술정책과	담 당 자	∙과장 정태화, 사무관 조기재, 주무관 김재환 ∙☎ (044)201-3555, 3556
보 도 일 시		2015년 3월 5일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 3. 5(목) 06:00 이후 보도 가능

건설신기술 활용하여 공사비 절감하세요

건설신기술 전국 발주청 워크숍 개최…신기술 활용도 향상 기대

□ 국토교통부(장관 서승환)는 건설신기술의 활용 촉진을 위하여 전국 발주청 관계자 400여명이 참석하는 ｢제8회 발주청 관계자 신기술 워크숍｣을 3.5(목)~3.6(금) 양일간 충남 예산에 있는 리솜 스파캐슬에서 개최한다고 밝혔다.

ㅇ 국토교통부에서 주최하고, 국토교통과학기술진흥원에서 주관하는 이번 행사에는 건설공사를 시행하는 전국의 발주청 관계자들이 한 자리에 모이는 행사로, 국토부와 소속기관, 지방자치단체 및 공사․공단 등 주요 공공기관 관계자 약 400여명이 참석하였다.

□ 이번 워크숍에서는 ‘신기술제도 및 정책방향’, ‘우수 활용사례 발표’ 및 다수 발주기관이 공동참여하는 분임토의 등을 통하여 활용 활성화를 위한 다양한 방안을 모색하게 되며,

ㅇ 최근 지정되어 일반에 잘 알려지지 않은 17개 신기술의 전시회도 함께 열려, 기술개발자에게 직접 설명을 들을 수 있어 신기술의 활용 활성화에 큰 도움이 될 것으로 내다보고 있다.

□ 건설신기술은 민간의 기술개발을 유도하여 건설기술의 발전을 도모하기 위하여 ‘89년 도입한 제도로 ’14년말까지 753건을 지정하여 누계 활용실적은 4만여건이며 금액으로는 약 8.5조원에 달한다.

ㅇ 신기술 파급효과를 분석한 연구결과(건설기술연구원, ’10.4월)에 따르면 신기술 활용시 기존 유사한 기술을 사용하였을 때 보다 공사기간은 약 45% 단축되며, 품질은 44%, 안전성은 42% 향상됨과 아울러 공사비는 약 31% 절감할 수 있는 것으로 나타났다.

ㅇ 신기술 활용시 장점이 많음에도 불구하고 활용실적이 다소 부진한 이유로는 발주청에서 특정기술을 적용하는 것에 따른 특혜 시비 등을 우려하는 원인이 가장 큰 것으로 조사되어

ㅇ ‘14년말 부터는 국토교통부에서는 활용이 되지 않은 신기술을 대상으로 ‘정부에서 첫 번째 고객 되어주기’ 등의 사업을 추진하고 있으며, 금년부터는 신기술 협약업체를 양성화하여 기술을 전수받은 업체에게도 발주청과 사용협약을 체결할 수 있도록 하므로써, 신기술의 공사활용 기회를 대폭 확대할 계획이라고 밝혔다.

□ 또한, 국토교통부 관계자는 이번 워크숍에서 발주청의 활용상 애로사항과 제도 개선･건의사항 등 다양한 발주청의 의견을 수렴하여 향후 제도개선에 반영할 계획이라고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 기술정책과 김재환 주무관(☎ 044-201-3556)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1		워크숍 세부일정 계획

□ 3.5(목) 13:30～19:30 (6시간)
시 간(분)	내 용	비 고
13:00～13:30(30)	도착 및 등록
13:30～14:00(30)	신기술 전시자료 관람
14:00～14:10(10)	워크숍 일정 등 소개	진행자
14:10～14:30(20)	환영사 및 축사	국토부/진흥원
14:30～15:00(30)	건설신기술 제도 및 정책 방향	국토부
15:00～15:50(50)	외부강좌	전문강사
15:50～16:20(30)	신기술 우수 활용사례 소개	발주청
16:20～18:00(140)	우수 신기술 소개	개발자
18:00～18:10(10)	1일차 행사 종료
18:10～19:30(80)	간담회 및 석식
□ 3.6(금) 09:00～15:00 (6시간)
07:30～09:00(90)	조 식
09:00～09:10(10)	2일차 일정 안내	진행자
09:10～09:50(40)	건설신기술제도 질의․응답	국토부
10:00～10:30(30)	건설신기술 사후평가서 작성 안내	진흥원
10:30～11:40(70)	건설신기술 제도개선사항 분임토의 및 결과정리	각 분임
11:40～13:00(80)	중식
13:00～13:50(50)	분임토의 결과 발표 및 시상
13:50～14:10(20)	설문지 작성
14:10～15:00(50)	총평 및 폐회	국토부

참고 2		참석 대상 기관

구 분	기 관 명	기 관 명
국토교통부	본부	미래전략담당관
	지방청 등	서울 ․ 원주 ․ 대전 ․ 익산 ․ 부산지방국토관리청, 한강 ․ 낙동강 ․ 금강 ․ 영산강홍수통제소, 서울 ․ 부산지방항공청, 항공교통센터
	국토관리사무소	수원 ․ 의정부 ․ 홍천 ․ 강릉 ․ 정선 ․ 논산 ․ 충주 ․ 보은 ․ 예산 ․ 광주 ․ 남원 ․ 순천 ․ 전주 ․ 진주 ․ 대구 ․ 포항 ․ 영주 ․ 진영국토관리사무소
중앙부처	중앙부처	국방부, 환경부, 해양수산부, 조달청, 중소기업청 ※ 소속 ․ 산하기관(발주청)도 참석 대상
지자체	특별시, 광역시 등	서울특별시, 부산 ․ 대구 ․ 인천 ․ 광주 ․ 대전 ․ 울산광역시, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 제주특별자치도, 세종특별자치시 ※ 소속 기초자치단체 및 산하기관도 참석 대상
	교육청	서울특별시교육청, 부산 ․ 대구 ․ 인천 ․ 광주 ․ 대전 ․ 울산광역시교육청, 경기도교육청, 강원도교육청, 충청북도교육청, 충청남도교육청, 전라북도교육청, 전라남도교육청, 경상북도교육청, 경상남도교육청, 제주특별자치도교육청, 세종특별자치시교육청
공사 및 공단	공사	한국도로공사, 한국토지주택공사, 한국수자원공사, 한국철도공사, 한국공항공사, 인천국제공항공사, SH공사, 부산도시공사, 대구도시공사, 인천도시공사, 광주광역시도시공사, 대전도시공사, 울산광역시도시공사, 경기도시공사, 강원도개발공사, 충북개발공사, 충청남도개발공사, 전북개발공사, 전남개발공사, 경상북도개발공사, 경상남도개발공사, 제주특별자치도개발공사, 서울특별시도시철도공사, 서울메트로, 대구도시철도공사, 광주광역시도시철도공사, 대전광역시도시철도공사, 부산교통공사, 인천교통공사, 부산 ․ 인천 ․ 울산 ․ 경기평택 ․ 여수광양항만공사, 한국전력공사, 한국가스공사, 한국가스안전공사, 한국농어촌공사, 수도권매립지관리공사, 한국수력원자력주식회사, 한국지역난방공사
	공단	한국철도시설공단, 한국시설안전공단, 주택관리공단, 서울특별시시설관리공단, 한국환경공단, 도로교통공단
기타	협회	한국건설신기술협회

참고 3		건설신기술 전시회 참가업체 명단

연번	신기술 지정번호	기술개발자	신기술명
1	제659호	대보하우징(주)	인조스톤 패널과 활착식 미늘박스/양날 지지형 셋트앵커를 이용한 건축물 외벽 건식 단열마감 공법
2	제690호	(주)인터컨스텍	미리 제작된 고강도 콘크리트 접합블록을 접합단부로 사용하는 PSC-I형 분절거더(SegBeam) 제작방법
3	제696호	(주)하이드로코리아	강봉의 연직방향 긴장시스템을 이용하여 프리스트레스를 도입한 강합성 라멘교 공법
4	제697호	(주)은성이앤씨	전자유도가열시스템을 사용한 강교량의 도장 제거 공법
5	제710호	(주)삼성건업	연질형 수지를 적용한 FRP 도막재와 시트를 이용한 인공지반녹화용 방근·방수 복합공법(SMART GREEN SYSTEM)
6	제712호	(주)비제이피코리아	강재연결블럭과 고장력 수직볼트를 이용한 고강도 콘크리트 파일(PHC)의 연결공법
7	제713호	(주)월드와이즈월	하부천공판을 갖는 알루미늄 복합패널과 전용 모르타르에 의해 형성되는 앵커체를 이용한 마감 패널 시공법
8	제715호	티오켐(주)	나노사이즈의 금속산화물졸과 복합실란의 합성을 통해 제조한 세라믹코팅제에 의한 강구조물 보수도장공법(세라수 침투공법)
9	제717호	인영건설(주)	다이아몬드 와이어쏘를 이용한 냉각수단이 필요없는 콘크리트 구조물의 건식 절단공법 (E.D.C.S)
10	제726호	(주)핸스	흙막이벽체 지지를 위한 원형 강관 버팀보 체결공법(SP-STRUT 공법)
11	제730호	(주)지승컨설턴트	전단돌기가 있는 띠형 유공강판 연결재를 사용한 강관말뚝 머리보강공법(Crown Cap 공법)
12	제735호	신이피엔씨(주)	액압성형된 내부식 이중복합관을 이용한 분할 클램프 연결공법
13	제737호	(주)장평건설	2단계로 확장되는 앵커체를 이용한 암반정착 앵커 공법 (EJP 공법)
14	제742호	아하방수텍(주)	공장 생산된 박막형 점착 복합 방수시트와 콘크리트간 재료적 일체성을 가지는 건식화 복합방수 시공기술(Dry Waterproof System)
15	제749호	동양건설(주)	개폐형 휀스 모듈과 지주 간 연결장치를 이용한 낙석방지책과 시공법
16	제751호	(주)삼안 (주)신원RPC	보강리브와 헌치 및 파형 전단연결재를 이용한 교량용 프리캐스트 콘크리트 바닥판 공법(Rib-Deck공법)
17	제754호	(주)부일건화	PET 일체형 고점착 시트를 고경질 도막재와 Punched 테이프로 접합하고 고경질 도 막재를 복합한 방수·방근 기술